# 一、指纹密码锁调试详解

1. 指纹锁操作界面说明（如图，这张图要把智能面板上的按键功能标识出来，包括如何移动选项）

包装组件清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| 1 | 前面板（带胶垫） | 1 |
| 2 | 后面板（带胶垫） | 1 |
| 3 | 机械钥匙 | 1 |
| 4 | 用户手册 | 1 |
| 5 | 锁体 | 1 |
| 6 | 安装螺丝包 | 1 |
| 7 | 合格证 | 1 |
| 8 | 开孔模板卡 | 1 |
| 9 | 物联网关 | 1 |
| 10 | 网关电源线 | 1 |
| 11 | 加密IC卡 | 2 |

1. 如何初步设置门锁最高权限

PS：因为本款产品提供线上服务，所以在公众号中也有权限设定，权限分为管理者与家庭成员，管理者需要首先扫描**外包装**的二维码进入公众号，然后使用公众号中“我+”菜单中的绑定门锁再次扫描**门锁上面**的二维码即可成为管理者。

同时，本款智能锁的数字密码输入错误上限为五次，五次连续输入错误会有三分钟的系统冻结时间并发出警报，所以请尽量正确输入。

门锁最高权限密码有两种，一种为指纹密码，一种为数字密码。（同时任何一种密码都可以自行编辑用户名，在操作界面有系统提示）

①指纹密码设定。轻触操作界面，液晶屏幕亮起后，按菜单键进入用户管理，然后再次点击管理员设置进入指纹认证并登记指纹，按提示输入（任意手指皆可）。

②数字密码设定。与上述操作相同，在进入管理员设置时选择第二项密码设置即可。

（注意事项，数字密码锁我们采用的是序列密码模式，即整段密码中任一一段密码正确便能打开门锁，例如：您的密码是12345678，而您输入0123456789一样可以打开门锁）

③IC卡密码设定与上述操作相同，使用IC卡则只需要将卡覆盖面板上方的液晶屏幕即可。

（**※本公司搭配的IC卡是独立唯一经过iso9001国际认证，所以IC卡遗失或是想要增加IC卡，可在公众号微商城中购买**）

④删除密码

在用户管理中选择删除用户，可以删除所有权限用户，包括最高权限管理的密码都可以删除。

⑤觉得一种密码不安全？

洛克智慧指纹密码锁拥有组合功能。此种模式下，您必须输入指纹与数字密码才能解锁，单一的指纹或是密码是无法解锁的，这无疑让您的门锁更加牢固。

⑥指纹、密码、IC卡容量

在系统信息中进行查询，方便您安排设置。

以上登入的指纹或是数字密码为最高权限拥有人，除本人之外不认证其他任何指纹与密码。

⑦配置传统钥匙

钥匙孔在面板下方，这种设置是以防出现意外情况而无法打开门锁，请妥善保管。

1. 关于密码那些事

在您外出不在家时，您的父母朋友或是清洁工想要进入家门时怎么办？

1. 普通用户密码

普通用户密码设置需进入用户管理选择普通用户即可，密码设置方法与上述设定相同，这种普通用户设置密码为永久保存，建议给自己的家人设置更为安全。

1. 宾客密码

这种密码为临时密码，密码时效以天计算为24小时制，最长设置时间为12个月。一旦超时便不可用，密码设置选项在用户管理中选择宾客密码即可。

1. 保姆密码

这类密码适用于家政人员，此类密码也可以设定有效时间范围，例如您家的保姆是早上九点上班，那么你可以设置在这个时间内，保姆密码生效，其余时间则密码无效。

保姆密码设置在菜单选项中的安全设置内，密码设置与上述相同。

1. 临时密码应用独立算法，让你远离盗贼之手。

在菜单选项中的安全设置内，有一项动态密码设置的功能，这项功能需要您输入一组八位数字固定密码并牢牢记住。

当您家有访客到来的时候，而您又没有提前设置宾客密码的时候，您可以将这段密码发送到洛克智慧的公众会号微服务中，按照提示输入会即时生成一段随机密码发送给您，您就可以将得到的这段密码发送给您的访客。

**注意事项：此段临时密码只能在发送信息的前后五分钟内使用，否则失效，所以您门锁设定的时间一定要与您的手机一致。**

1. 胁迫密码设置

这种密码是一种虚位密码，如果您的人身生命受到威胁，被不法之徒强迫开门，可以输入这段密码以此示警并告知您的家人。

胁迫密码是在安全设置内设定，与上述密码设定步骤相同。（如果您的正常密码是拇指，那么您的胁迫密码可以用中指，这种密码也可以开锁，只是多了隐藏示警的功能，让您更安全）

1. 网关如何设置

用户需要关注洛克智慧的公众号（扫描外包装二维码），点击公众号我+中的网关设置，会弹出wifi界面，输入当前你所接入的WiFi密码即可。

 5.更安全的线上信息反馈系统

 本款门锁在绑定本司公众号后，会开通信息反馈服务（完全免费），成功绑定公众号后，即便您离家万里之遥也可以实时接受门锁的开锁以及各种使用信息，大大加强了您家的安全性，同时你可以在公众号“我+中的个人中心”自行设定接收哪些信息。

 **6. ※特别条款**

考虑到一人拥有多套房产的情况，特此追加本项条款，此项条款只针对临时密码有效。

在使用者拥有一套房产以上时，临时密码会生成房屋编号，而这个编号对应着不同住址的房屋，（但是固定密码是唯一通用的不需更改），所以当您发送固定密码到公众号微服务中的时候，我们会反馈您不同房屋的编号以及对应住址，这样您就可以选择此密码应用在哪处门锁。

# 三、系统设置说明

以下所有功能都在系统设置内。

1. 设置时间

设置时间是非常重要的，这关系到您的密码有效时长估算，以上述动态密码为例，如果您的时间误差超过五分钟则密码无效，所以请谨慎设置时间。

1. 常开功能

此项功能可以使门锁永久处于开启状态，即便门被关上也同样保持开锁状态。例如在访客较多，或者需要搬家时使用，免去要一直开门的烦恼。

1. 音量调节

调节门锁提示音与按键音。

1. 恢复出厂设置

如果出现操作失误可以使用此项功能让您的门锁的设置归零，重新进行设置。

在门锁未被设置密码或是指纹前，任何人

四、门锁型号功能区分

洛克智慧的所有指纹密码锁均有舒适版与豪华版供您选择，两种型号对应的功能有所不同，如图所示。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适版 | 功能 | 豪华版 | 功能 |
| 管理员设置 | √ | 管理员设置 | √ |
| 普通用户设置 | √ | 普通用户设置 | √ |
| 宾客管理 | √ | 宾客管理 | √ |
| 组合开锁设置 | √ | 组合开锁设置 | √ |
| 保姆功能设置 | × | 保姆功能设置 | √ |
| 防劫持功能设置 | × | 防劫持功能设置 | √ |
| 时间设置 | √ | 时间设置 | √ |
| 常开功能设置 | √ | 常开功能设置 | √ |
| 提示音音量设置 | √ | 提示音音量设置 | √ |
| 出入记录查询 | √ | 出入记录查询 | √ |
| 版本号 | √ | 版本号 | √ |
| 信息容量查询 | √ | 信息容量查询 | √ |
| 产品序列号 | √ | 产品序列号 | √ |

（注意事项:以上功能中的出入记录查询，可以通过关注微信公众号实时传送到您的手机，同时在可以在公众号设定是否接收等设置更加人性化。）

# 售后维护即退货说明（承诺）

本产品承诺7天无理由包退、包换、包修。质保期内免费保修。

质保期为三年。

PS：如包退、包换请保证产品外包装无损坏。

**※当电量过低时，本款门锁会自动提示您更换，请及时更换，如果遇到门锁电量为0时，只能通过钥匙打开。**

公众号二维码

门锁序列号二维码（用于微信账号绑定）